Dotyczy: zapytań   i odpowiedzi do przetargu pn:

 "Remont kolektora sanitarnego Dn 1200 i DN 500 w ul. Pomorskiej i Potok w Szczecinie "
       Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem   jednego z oferentów dotyczącego przedmiotowego przetargu  wyjaśnia : 

Pytanie 1 ?
W rozdziale III pkt6 podpunkt 3 zostało sformułowane wymaganie, iż w zakresie renowacji metodą reliningu Wykonawca może wykazać się doświadczeniem podmiotów trzecich pod warunkiem, że podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia . 

Czy Zamawiający dopuszcza sytuację odwrotną, tzn gdy Wykonawca renowacji sieci metodą reliningu może skorzystać z doświadczenia innego podmiotu w zakresie budowy kanalizacji z rur kamionkowych , przy założeniu, że podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia ?

Odpowiedź 1 

Tak  Zamawiający dopuszcza  taką możliwość tj aby wiodącym podmiotem był Wykonawca sieci metodą reliningu.

Pytanie 2?

Po odbyciu  w dniu 30.07.2013r, wizji lokalnej stwierdzamy ,że na części odcinków wzdłuż ulicy Potok nie jest możliwa wymiana kanału w wykopie otwartym z uwagi na bliskość bardzo wysokich drzew ( ok.0,5-1,0 od osi kanału, a głębokość posadowienia kanału w tym rejonie wynosi ok.4,5-50 metrów poniżej poziomu terenu. 

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie techniki bezwykopowej typu mikrotuneling, przewiert lub podobnej ? Naszym zdaniem wykonanie tego odcinka kanalizacji metodą wykopową skutkować będzie koniecznością wycinki ww drzew. Czy w przypadku braku zgody na technikę bezwykopową należy wycenić koszty wycinki drzew znajdujących się wzdłuż remontowanego odcinka oraz czy Zamawiający otrzyma zgodę na wycinkę tych przedmiotowych drzew?

Odpowiedź 2 
 Zamawiający  podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ  związane z wymianą kanalizacji w ul. Potok na wysokości drzew  tj wykonanie kanalizacji dn 500 z rur kamionkowych metodą tradycyjną. Zamawiający niezależnie od faktu, że   otrzymał zgodę   z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na wykonanie przedmiotowych  robót   w zbliżeniu przedmiotowych drzew wystąpił do WGKiOŚ  Urzędu Miasta Szczecina na wyrażenie zgody na wycinkę tych drzew. 

 Na etapie tego przetargu należy wycenić koszty wycinki 11 szt. topoli białej zgodnie z  poniżej załączonym wykazem inwentaryzacyjnym drzew.
Pytanie 3 ?

 Podczas wizji na placu budowy w ul. Potok stwierdziliśmy, że na trasie rurociągu podlegającego wymianie rosną dorodne drzewa (topole).
Prowadzenie robót w bezpośredniej bliskości drzew i wykonywanie wykopów na głębokości około 5m grozi katastrofą budowlaną.
Ponadto przy wykopach zostanie mocno naruszony układ korzeniowy co dodatkowo osłabi podstawę drzew i grozić będzie ich wywróceniem.
Czy Zamawiający w związku z powyższym dopuszcza inną metodę wymiany odcinka DN 500 w ul. Potok?

Pytanie  4?

  Jeżeli Zamawiający dopuszcza metodę bezwykopową na w/w odcinku to jakie parametry i warunki muszą być zachowane by roboty zostały zaakceptowane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź  3, 4 

Zamawiający  podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ na  wymianę kanalizacji w ul. Potok na wysokości drzew tj wykonanie kanalizacji dn 500 z rur kamionkowych metodą tradycyjną. Zamawiający niezależnie od faktu, że otrzymał zgodę   z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na wykonanie przedmiotowych  robót metodą tradycyjną  w zbliżeniu przedmiotowych drzew wystąpił do WGKiOŚ  Urzędu Miasta Szczecina na wyrażenie zgody na wycinkę tych drzew. 

Na etapie tego przetargu należy wycenić koszty wycinki 11 szt. topoli białej zgodnie z  poniżej załączonym wykazem inwentaryzacyjnym drzew.
Pytanie 5 ?

Czy Zamawiający dopuści aby Wykonawca zgodnie z pkt.6.3.1. SIWZ str.10 w zakresie prac polegających na budowie, remoncie lub wymianie co najmniej 200mb sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej z rur kamionkowych min dn 300 każda, wykazał się doświadczeniem potencjalnych innych podmiotów, podczas realizacji przedmiotowego zamówienia będą podwykonawcami na w/w zadaniu?

Odpowiedź 5 
Tak dopuszczamy taką sytuację  wraz z pisemnym oświadczeniem podmiotu udostępnieniem swojego potencjału. 
Jednocześnie informujemy, że zmienia się termin składania ofert na dzień 12.08.2013r. godz.1000 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2013r o godz. 1005 
[image: image1.jpg]1. Podstawa opracowania.

Inwentaryzacje zieleni wykonano dla: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. Z o0.0. w
Szczecinie.

Podstawa opracowania:

- zlecenie na wykonanie inwentaryzacji zieleni,

- plan sytuacyjny w skali 1:500, z naniesionym projektowanym zakresem prac i
projektowanymi elementami inwestycji,

- inwentaryzacja i pomiary drzew w terenie,

- uzgodnienia z Projektantem w zakresie kolizji projektowanej inwestycji z istniejgcymi
drzewami.

2. Cel i zakres opracowania.
Przedstawione opracowanie obejmuje inwentaryzacje drzew rosngcych w projektowanym
zakresie prac budowlanych.
Projektowana inwestycja to : Remont odcinka kolektora sanitarnego dn 500 w ul. Potok
w Szczecinie.
Inwentaryzacjg objeto drzewa rosnace w granicach projektowanego zakresu prac
budowlanych.

3. Zalaczniki graficzne.

Inwentaryzacje zieleni wykonano na planszy projektu zagospodarowania terenu w
skali 1:500.

4. Wykaz inwentaryzacyjny drzew - rys.1.

Nr Rodzaj, gatunek, Tlos¢ | Obw. Sr. |Wys. |[Stan zdrowotny
inw. |odmiana szt. pnia kor.
(cm) (m) | (m)
1 2 3 4 5 6 7

1 Topola biata 1 510 12 |30 dobry

2 Topola biata 1 340 10 |30 dobry

3 Topola biata 1 120/150/150 |8 |28 dobry

4 Topola biala 1 200/150 7 28 dobry

5 Topola biala 1 150/140/140 |8 |26 dobry

6 Topola biala 1 150/170/150 |8 |26 dobry

7 Topola biata 1 240 8 |25 dobry

3 Topola biata 1 170/250 8 |28 dobry

9 Topola biata 1 170 6 |28 dobry

10 | Topola biata 1 310 8 |30 dobry

11 Topola biata 1 270 8 |30 dobry





