




Dotyczy :   Postępowania przetargowego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na 
       oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie – Etap III”

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 
z pytaniami dotyczącymi  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr  1
Ilości studni, kabli, rur, stelaży, zapasu kabli dotyczących części teletechniki przedstawionych w projekcie wykonawczym nie pokrywają się z ilościami przedstawionymi w zestawieniu materiałów z przedmiaru. Prosimy o określenie właściwych ilości oraz uaktualnienie przedmiaru.
Odpowiedź nr  1
Zamawiający przekazuje Załącznik nr 5 ( zestawienie materiałów)  skorygowany                   o właściwe ilości materiałów wynikające z projektu budowlano-wykonawczego branży telekomunikacyjnej.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania w oparciu o zatwierdzone projekty budowlano-wykonawcze, załączone przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy. 
Pytanie nr 2
W przedmiarze robót nie uwzględniono rury peszel 25 przedstawionej w projekcie wykonawczym. Prosimy o uaktualnienie przedmiaru.
Odpowiedź nr 2
Jeżeli materiał nie został ujęty w przedmiarze robót, a wynika on z projektu to należy go uwzględnić w cenie ofertowej.
Pytanie nr 3
Na rys. 1.1. Etap 3 branża telekomunikacyjna występuje rura 160 mm PE o długości 15m, nie przedstawiona w projekcie wykonawczym. Prosimy o określenie czy podaną rurę należy uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź nr 3
Rura PE 160 o dł. 15 m jest rurą ochronną dla rurociągu tłocznego śr. 75 – odcinek RT302- RT303 w ul. Owsianej i została ujęta w branży sanitarnej.
Pytanie nr 4
Występuje rozbieżność pomiędzy projektem wykonawczym oraz rysunkiem nr 2 etap 3 branża telekomunikacyjna. Rysunek określa długość rur RHDPE 40/3,7 jako łącznie 1520 m, natomiast w projekcie wykonawczym w zestawieniu materiałów przedstawione jest tylko 900m. Prosimy o określenie właściwej wartości.
Odpowiedź nr 4
Odpowiedź jak w pkt. 1.
Pytanie nr 5
Występuje rozbieżność pomiędzy projektem wykonawczym oraz rysunkiem nr 3.1 etap 3 branża telekomunikacyjna. Rysunek określa długość kabla światłowodowego jako łącznie 280m, natomiast w projekcie wykonawczym ta wartość nie została uwzględniona. Prosimy o określenie właściwych ilości.
Odpowiedź nr 5
Odpowiedź jak w pkt. 1.
Pytanie nr 6
W przedmiarze robót części elektrycznej brakuje pozycji od 10 do 13 (brak stron 6-7).
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający dołącza przedmiar robót branży elektrycznej zawierający strony 6-7. 

Pytanie nr  7 
Wg tabeli 6.2 w projekcie Inwentaryzacji Zieleni w obrębie Dąbie 4100 (w ul. Owsianej) wycince podlega tylko drzewo oznaczone nr 695 (2 pnie) – podobnie w przedmiarze.          Wg rysunku nr 1.3 jako drzewa do wycinki wskazano także te oznaczone numerami: 697, 691, 692, 694, 688. Prosimy o doprecyzowanie, które drzewa należy wyciąć?
Odpowiedź nr 7
Wycince podlega drzewo Nr 695. W odniesieniu do drzew Nr 697, 691, 692, 694, 688 uznaje się, że ich wycinka nie jest konieczna.
Jeżeli przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzna, że na skutek przyjętej przez niego organizacji robót budowlanych konieczna będzie wycinka innych egzemplarzy drzew, wówczas należy uzyskać stosowne zezwolenie na wycinkę.
Pytanie nr 8 
W zakresie ul. Strumykowej czy ul. Mrocznej wg tabeli 6.2.8 w projekcie Inwentaryzacji Zieleni w obrębie Dąbie 4105 m.in. dz. 53, drzewa i krzewy oznaczone nr 715, 720, 730, 731 zakwalifikowane są jako „wymagające ochrony korzeni w wykopie”, tymczasem         wg Rys. nr 1.1 drzewa te oznaczone są nieczytelnie (jednoczesne przekreślenie sugerujące usunięcie i oznaczenie ochrony korzeni) – ich wycinki nie uwzględniono też                           w przedmiarach. Proszę o potwierdzenie, że drzewostany tak oznaczone nie podlegają wycince.
Odpowiedź nr 8
Drzewa i krzewy oznaczone nr 715, 720, 730 i 731 – zakwalifikowane są jako „wymagające ochrony korzeni w wykopie” tj. określa to projekt „Inwentaryzacja zieleni”. 
Jeżeli przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzna, że na skutek przyjętej przez niego organizacji robót budowlanych konieczna będzie wycinka tych drzew i krzewów, wówczas należy uzyskać stosowne zezwolenie na wycinkę.
Pytanie nr 9
W przedmiarach nie uwzględniono niektórych obszarów wycinki krzewów, wskazanych w projekcie np. nr 711, 714, 716 w ul. Mrocznej, proszę więc o potwierdzenie, że właściwe do wycinki są drzewa i obszary w ilościach wskazanych w przedmiarach lub określenie, który element projektu będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji?
Odpowiedź nr 9
Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Jeżeli nie została uwzględniona wycinka krzewów np. 711, 714, 716 (o łącznej pow. ok. 40m2) to należy ją uwzględnić w cenie ofertowej.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza aby w ramach odtworzenia konstrukcji jezdni warstwę piasku wykonać z materiału piaszczystego wydobytego z wykopu?
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuszcza aby w ramach odtworzenia konstrukcji jezdni warstwę podbudowy wykonać z kruszywa kamiennego pozyskanego na etapie rozbiórki nawierzchni?
Odpowiedź nr 10 i 11
Sposób odtworzenia konstrukcji jezdni określa projekt „odtworzeń nawierzchni drogowych” zatwierdzony przez Zarządcę drogi ZDiTM. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia robót w pasie drogowym i odtworzeń nawierzchni określone są w Zarządzeniu Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014 z dnia 15.10.2014r. ( treść dostępna na stronie ZDiTM Szczecin, link: http://www.zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf).
W przedmiarze robót przyjęto wbudowanie piasku budowlanego i kruszywa kamiennego, które powinny spełniać parametry określone podbudowy jezdni.




Pytanie nr 12
W kosztorysie przewidziano wywóz gruzu powstałego z rozbiórki nawierzchni drogowych na odległość 20 km. Czy ten gruz pozostaje własnością Wykonawcy i czy jego utylizacja leży w gestii Wykonawcy czy też należy go odtransportować we wskazane miejsce?
Odpowiedź nr 12
Wykonawca jest zobowiązany utylizować wszelkie odpady powstałe w procesie budowy we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjęta w przedmiarze robót odległość wywozu 20 km ma charakter szacunkowy.
Zamawiający zwraca jednak uwagę, ze frez asfaltowy powstały z rozbiórki nawierzchni drogowej jest własnością Zarządcy drogi i należy go odtransportować w miejsce wskazane przez Zarządcę drogi np. magazyn depozytu miejskiego.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odtworzeń nawierzchni dla każdej z ulic jednorazowo, tzn. po wykonaniu robót montażowych wykonanie odtworzenia podbudowy do warstwy tłucznia włącznie, z ewentualnym zabrukiem, a po zakończeniu prac w danej ulicy lub jej części kompleksowe wykonanie warstw z betonu asfaltowego?
Odpowiedź nr 13
Opracowanie projektu Organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym oraz jego zatwierdzenie na Policji, ZDiTM oraz Wydziale Gospodarki Komunalnej                 i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin należy do obowiązku Wykonawcy.  Zamawiający zwraca jednak uwagę, że zgodnie z warunkami ZDiTM zajęcie pasa drogowego trwa od czasu rozpoczęcia robót do ich zakończenia. Przez zakończenie robót           w pasie drogowym należy rozumieć docelowe odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników, zieleńców i innych elementów pasa drogowego. Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do właściwego stanu technicznego zgodnie z warunkami wydanej decyzji i zgłoszenia zwolnienia pasa drogi do ZDiTM w Szczecinie. Zwolnienie pasa drogowego bez docelowego odtworzenia nawierzchni, jak również nie zgłoszenie zakończenia robót jest traktowane przez Zarządcę jako zajęcie z tytułu przekroczenia terminu. Zarządca nalicza kary pieniężne z tytułu przekroczenia terminów. 
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego są zgodne z ustawą o drogach publicznych oraz uchwałą Nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 85 poz. 1592 z późn. zm.).
Pytanie nr 14
W SIWZ Rozdział VII pkt. 1 wskazano, że termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30.11.2018 r. Czy w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji całego zadania przez Wykonawcę, Zamawiający wypłaci mu należne wynagrodzenie czy też wystawienie Protokołu Końcowego i zapłaty będzie możliwe dopiero po terminie 30.11.2018 r. ?
Odpowiedź nr 14
Zamawiający dopuszcza wcześniejsze rozliczenie, po spełnieniu warunków wskazanych         w umowie w szczególności w § 11. 
Pytanie nr 15
Czy w ul. Rozdroże istnieją już studnie S300 i S323, do których nastąpi odprowadzenie ścieków? W projekcie widnieje zapis, że objęte są one innym opracowaniem projektowym, brak informacji, że sieć odbiorcza została wykonana.
Odpowiedź nr 15
Studnie S300 i S323 w ul. Rozdroże zostały wybudowane w ramach wcześniejszej inwestycji. 
Pytanie nr 16
Czy w przypadku braku kanalizacji w ul. Rozdroże zakończenie realizacji zadania etap III  przez Wykonawcę jest uzależnione od wykonania etapu obejmującego kanalizację w ul. Rozdroże?

Odpowiedź nr 16
Nie dotyczy
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku opisanego w SIWZ w Rozdziale V pkt. 2 ust. 2a) jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował poszczególne roboty w ramach jednej inwestycji?
Odpowiedź nr 17
Odpowiedź na niniejsze pytanie doprowadzi do przedwczesnego badania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pozostawia niniejsze pytanie bez odpowiedzi.
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