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PYTANIA i ODPOWIEDZI
Dotyczy: przetargu pn :„ Remont  kanału ogólnospławnego w ul. Piekary w Szczecinie” 
W związku z zapytaniem  jednego z oferentów dotyczącego  przedmiotowego przetargu  wyjaśnia :
Pytanie: nr 1
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej – czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca do oferty załączył kopię wniesienia wadium i poświadczył „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a oryginał dowodu wniesienia wadium złożył do osobnej koperty i kopertę przymocował do oferty?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza taki sposób dostarczenia wadium.
Pytanie nr 2

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż szczegółowe kosztorysy, które Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy, Wykonawca przygotowuje samodzielnie .

Odpowiedź nr 2 

Tak,  wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy ma dostarczyć szczegółowy kosztorys.
 Pytanie nr 3 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, że wymagane co najmniej 5 –letnie doświadczenie zawodowe, opisane w pkt .6.4.2, Kierownik Budowy powinien posiada w wykonawstwie rozumianym jako budowa , remont lub modernizacja sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych .

Odpowiedź nr 3 

Tak wymagane jest co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy. Zamawiający zmienił zapisy pkt. 6.4.2  odpowiedź udzielona o  Nr 15 
Pytanie nr  4

Czy w związku z możliwością przeprowadzenia renowacji odcinków pomiędzy więcej niż dwoma studniami , Zamawiający dopuści możliwość pobrania próbek dla każdej partii materiału tzn. dla każdego zainstalowanego odcinka roboczego?

Odpowiedź nr 4

Tak, dopuszczamy pobranie próbek z każdego zainstalowanego odcinka roboczego. 

Pytanie nr 5

Czy w związku z wykonywaniem badania sztywności obwodowej, stanowiącej parametr wiodący na podstawie, którego można wyznaczyć moduł sprężystości oraz w związku z ograniczoną ilością próbek, które można zgodnie z normą pobrać do badania Zamawiający dopuści wykonanie badania sztywności obwodowej i na jej podstawie wyliczenie modułu sprężystości ?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza badanie sztywności obwodowej i na jej podstawie wyliczenie modułu sprężystości.

Pytanie nr 6 
Prosimy o podanie głębokości i średnic studni przewidzianych do renowacji w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź nr 6 
Posadowienie kanału i studni jest na głębokości od 2,5m do 3 m, która została podana w zał. Nr 2 . Studnie są  o różnej średnicy murowane z cegły. 

Pytanie nr 7

Uprzejmie prosimy o podanie ilości osadów wypełniających kanały przewidziane do renowacji.

Odpowiedź nr 7 

Oferent powinien sam we własnym zakresie  dokonać pomiarów w terenie oraz oszacować ilość osadów wypełniających kanał. 
Pytanie nr 8 

W związku z zapisami pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczącego osiągnięcia przez rękaw po utwardzeniu minimalnej grubości nie mniejszej niż 

- dla kanału dn 300 – 7 mm 

uprzejmie prosimy o zmianę wymogu dotyczącego zmniejszenia światła przewodu określonego jako powierzchni przekroju poprzecznego do wartości co najmniej 12%, z uwagi  na fakt, iż niemożliwym jest jednocześnie spełnienie wymogu minimalnej grubości po utwardzeniu przy zmniejszeniu powierzchni przekroju. 
Odpowiedź nr 8 

„Zamawiający informuje, że kluczowe wymagania dotyczące efektu planowanej bezwykopowej renowacji to: uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości kanału po renowacji, minimalne pomniejszenie światła przekroju kanału po renowacji, uzyskanie maksymalnej szczelności zamontowanej wykładziny CIPP. Dopuszczalna   średnica przewodu po renowacji  kanału nie powinna być ograniczona o więcej  niż   10% w stosunku do kanału  przed renowacja w stanie czystym. ”

Pytanie nr 9 

Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że Zamawiający wymagając zastosowania stopni złazowych ze stali kwasoodpornej, opisanych m.in. w Załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, dopuszcza zastosowanie stopni złazowych powlekanych z tworzywa opisanych w rozdziale II pkt 2 SIWZ ?
Odpowiedź nr 9 

Prawidłowy opis wymagań dotyczących stopni złazowych  jest opisany w rozdziale II pkt.2 SIWZ – dopuszcza stopnie złazowe powlekane z tworzywa / żeliwne montaż poprzez wmurowanie lub wbetonowanie 
Pytanie nr 10 
W związku z rozbieżnościami pomiędzy zapisami pkt 19 SIWZ a §16 – Formularz nr 8 – wzór umowy prosimy o ich ujednolicenie ( dot. pkt 1.5;1.5 b;1.5 c)

Odpowiedź nr 10 

 Pkt 19 SIWZ oraz §16  (formularz nr 8 – wzór umowy ) dot. pkt 1.5;1.5b;1.5c otrzymują brzmienie :  

pkt 1.5  - powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w SIWZ , w szczególności” 

pkt b –w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w SIWZ  w opisie przedmiotu zamówienia ( kategorie gruntu , kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych.
pkt c – w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia  warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych na mapach podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

Pytanie 11

Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w pkt 9.1.SIWZ, w którym Zamawiający omyłkowo wpisał 2 różne terminy w jakich Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Odpowiedź 11 

   Zamawiający niniejszym poprawia oczywistą pomyłkę , pkt 9. 1 otrzymuje brzmienie: wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli  wyjaśnień wykonawcy, nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynie do Zamawiającego niż do końca dnia ,w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Pytanie nr 12 
Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w pkt 3.3b ) oraz 3.5.b) w którym Zamawiający błędnie odnosi się do pkt 6.3.1 i 6.3.2 zamiast odpowiednio do pkt. 6.4.1 i 6.4.2 
Odpowiedź nr 12 

 Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę w   pkt   3.3.b  oraz pkt 3.5.b  jest : „ warunki określone w pkt 6.3.1 i 6.3.2  winno być  pkt. 6.4.1 i 6.4.2 rozdziału III SIWZ .
Pytanie nr 13

Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w pkt. 2 do SIWZ, storna 8- Wynagrodzenie i warunki płatności pkt 1 , w której Zamawiający odwołuje się błędnie do umowy stanowiącej załącznik nr 7 do siwz. 
Odpowiedź nr 13 
Poprawiamy oczywistą pomyłkę winno być załącznik nr 8 do siwz.

Pytanie nr 14 

Prosimy o zweryfikowanie i zmianę zapisów w załączniku nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, poprzez dopuszczenie do zastosowania w przedmiotowym postepowaniu również rękawy wykonane z włókniny o strukturze filcowej lub włókna szklanego , nasączonego żywicami poliestrowym. Obowiązująca polska norma PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 4 : Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu” na którą powołuje się Zamawiający, nie przewiduje ograniczenia rodzaju żywicy, którą nasączany jest rękaw, a zgodnie z art. 30 Prawo Zamówień Publicznych – opisywanie przedmiotu zamówienia może odbywać się  musi za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm lub innych norm UE przenoszących te normy.
W zakresie renowacji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Szczecina nie istnieją, w naszej ocenie, żadne uwarunkowania techniczne , technologiczne czy podstawy prawne dopuszczające zastosowanie jedynie rękawów nasączonych dowolnymi  żywicami i w dowolny sposób utwardzonymi zgodnych materiałowo  i technologicznie z obowiązującą polska normą dotyczącą renowacji bezwykopowej siei kanalizacyjnej tj. PN-EN ISO 11296-4.
Odpowiedź nr 14

Naprawę należy wykonać przy zastosowaniu „rękawa” – wykładziny z włókna szklanego lub włókien o strukturze filcowej, nasączanej żywicą epoksydową   w całym obwodzie kanału zgodnie z zapisami w  SIWZ . 
Pytanie nr 15 

Zgodnie z rozdziałem 6.pkt 4 2. SIWZ w celu spełnienia warunku udziału Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osobę posiadającą nie mniej niż 5 letnie doświadczenie  zawodowe w wykonawstwie ( jako kierownik budowy) sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału dysponowania jedna osobą  posiadającą nie mniej niż - 5 letnie   doświadczenie zawodowe  w wykonawstwie (jako kierownik budowy lub kierownik robót) sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
Odpowiedź nr 15 
 Pkt 6.4 2 SIWZ  otrzymuje brzmienie :

2) „Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.”
- Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

a) instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.”
 wymagane doświadczenie zawodowe:
 Osoba ta powinna posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży dla których wymagane jest posiadanie powyższych uprawnień.
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