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Uzupełnienie  do odpowiedzi
 Pytania i odpowiedzi
[bookmark: _GoBack] zamieszczone przez Zamawiającego 
w dniu 13.11.1017r 

Dotyczy: przetargu pn :„ Remont  kanału ogólnospławnego w ul. Piekary w Szczecinie” 
W związku z zapytaniem  jednego z oferentów dotyczącego  przedmiotowego przetargu  wyjaśnia i uzupełnia udzieloną odpowiedź”

Pytanie nr 14 
Prosimy o zweryfikowanie i zmianę zapisów w załączniku nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, poprzez dopuszczenie do zastosowania w przedmiotowym postepowaniu również rękawy wykonane z włókniny o strukturze filcowej lub włókna szklanego , nasączonego żywicami poliestrowym. Obowiązująca polska norma PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 4 : Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu” na którą powołuje się Zamawiający, nie przewiduje ograniczenia rodzaju żywicy, którą nasączany jest rękaw, a zgodnie z art. 30 Prawo Zamówień Publicznych – opisywanie przedmiotu zamówienia może odbywać się  musi za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm lub innych norm UE przenoszących te normy.
W zakresie renowacji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Szczecina nie istnieją, w naszej ocenie, żadne uwarunkowania techniczne , technologiczne czy podstawy prawne dopuszczające zastosowanie jedynie rękawów nasączonych dowolnymi  żywicami i w dowolny sposób utwardzonymi zgodnych materiałowo  i technologicznie z obowiązującą polska normą dotyczącą renowacji bezwykopowej siei kanalizacyjnej tj. PN-EN ISO 11296-4.

Odpowiedź nr 14 

Naprawę należy wykonać przy zastosowaniu „rękawa” – wykładziny z włókna szklanego lub włókien o strukturze filcowej, nasączanej żywicą epoksydową   lub  żywicami poliestrowymi w całym obwodzie kanału zgodnie z zapisami w  SIWZ . 
Wymagane jest zastosowanie technologii gwarantującej szczelność oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.
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