PFU Część II, Informacje Szczegółowe	
[bookmark: _Toc59871102][bookmark: _GoBack]





PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY



CZĘŚĆ 2  INFORMACJE
SZCZEGÓŁOWE 












	

CZĘŚĆ 2 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
Spis treści
Rozdział 11	Charakterystyka ogólna	2
Rozdział 12	Partia I – charakterystyka szczegółowa	2
12.1	Odcinek Robót I.1. renowacja kanału sanitarnego w ul. Jodłowej.	2
12.2	Odcinek Robót I.2. renowacja kanału deszczowego w ul. Jodłowej.	2
12.3	Odcinek Robót I.3. budowa kanału sanitarnego w ul. Jodłowej.	2
12.4	Odcinek Robót I.4. budowa kanału deszczowego w ul. Jodłowej.	2
12.5	Odcinek robót I.5. wymiana sieci wodociągowej w ul. Jodłowej.	2
12.6	Odcinek Robót I.6. budowa  sieci wodociągowej w ul. Jodłowej.	2
12.7	Odcinek Robót I.7. ”Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez przebudowę jezdni i chodników”.	2


CZĘŚĆ 2 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
[bookmark: _Toc59871104][bookmark: _Toc509777292]Charakterystyka ogólna
[bookmark: _Toc59871105]Zakres renowacji sieci kanalizacyjnej obejmuje kanał sanitarny i deszczowy zlokalizowany w  lewobrzeżnej części Szczecina,  w ulicy Jodłowej.
Podstawowe rodzaje kanałów objętych renowacją to:
betonowe o przekroju kołowym (Ø250 – Ø650),
kamionkowe o przekroju kołowym (Ø250 – Ø500)
Kanały poddane zostały przeglądowi metodą CCTV. Wyniki przeglądu w formie listy stwierdzonych głównych uszkodzeń zawarte są w charakterystyce szczegółowej dla każdego z odcinków. Niektóre z kanałów  zostały objęte tylko częściowym przeglądem. Zakres objęty przeglądem każdego kanału, wyrażony w procentach, podany jest przy charakterystyce odcinka.
Zawarte w charakterystyce informacje i dyspozycje mają charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności dla przeprowadzenia analizy dostępnych danych oraz dokonania własnych badań w celu określenia stanu poszczególnych kanałów i określenia niezbędnego zakresu prac renowacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do określenia na własne ryzyko i koszt zakresu prac renowacyjnych tak, aby spełnione zostały wymagania Zamawiającego zawarte w Programie Funkcjonalno Użytkowym.
W charakterystyce szczegółowej zastosowano poniższe oznaczenia typów uszkodzeń kanałów zgodnie z wytycznymi niemieckimi ATV.
C 	– 	korozja,
CB	– 	korozja, widoczny grunt,
CCB      –       korozja w złączu rury, widoczny grunt
CE 	– 	korozja, infiltracja,
BC 	– 	ubytek rury w złączu,
BCE      –       ubytek rury w złączu rury, infiltracja
BCB 	– 	ubytek rury w złączu, widoczny grunt,
BS 	– 	odprysk rury,
BSB 	– 	odprysk rury, widoczny grunt,
BSE 	– 	odprysk rury, infiltracja,
BSF 	– 	odprysk rury, widoczna wilgoć,
SN 	– 	źle wbudowany przykanalik, 
SNM 	– 	źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody z gruntem,
SNE 	– 	źle wbudowany przykanalik, infiltracja wody,
SNF 	– 	źle wbudowany przykanalik, widoczna wilgoć,
SR 	– 	rysa w przykanaliku,
SRE 	– 	rysa w przykanaliku, infiltracja, 
SRF	- 	rysa w przykanaliku, widoczna wilgoć
SRB      -         rysa w przykanaliku, widoczna ziemia
SEM      -         przykanalik wystający
H 	– 	zator,
HE 	– 	przeszkoda na obwodzie,
HP	– 	przeszkoda, wrośnięte korzenie,
HU         -        przeszkoda w dnie
HI 	– 	przeszkoda, naciek, infiltracja,
HDS 	– 	przeszkoda, sedymentacja, piasek,
HDG 	– 	przeszkoda, sedymentacja, żwir,
UCE 	– 	nieszczelność, złącze rur, infiltracja,
UCF 	– 	nieszczelność, złącze rury, wilgoć,
UCB 	– 	nieszczelność złącza rury, widoczny grunt,
UWE 	– 	nieszczelność ściany (struktury), infiltracja,
UWF 	– 	nieszczelność ściany, widoczna wilgoć,
UWB     –        nieszczelność ściany, widoczny grunt,
UAB      –        nieszczelność złączenia, widoczny grunt,
BR 	– 	poprzeczne pęknięcie rury,
BT 	– 	zawał,
BK	– 	ubytek klinkieru (cegły),
BTB 	– 	zawał, widoczny grunt,
BTE 	– 	zawał, infiltracja,
RQ 	– 	rysa poprzeczna,
RL 	– 	rysa podłużna,
RLE 	– 	rysa podłużna, infiltracja,
BW 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału,
BWB 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału, widoczny grunt,
BWF 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału, widoczna wilgoć, 
BWE 	– 	pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja,
BW M	– 	pęknięcie podłużne rury, infiltracja wody z gruntem,
RX 	– 	rysy z jednego punktu – promieniste,
W 	– 	spiętrzenie ścieków,
V	–	zużycie mechaniczne
LL          –       rozsunięcie rur


[bookmark: _Toc59871106][bookmark: _Toc509777293]
Partia I – charakterystyka szczegółowa
[bookmark: _Toc49663135]Uwaga: 	Przewidywane długości kanalizacji do renowacji nie obejmują przykanalików.
[bookmark: _Toc508806153][bookmark: _Toc508806154][bookmark: _Toc508806155][bookmark: _Toc508806156][bookmark: _Toc508806160][bookmark: _Toc508806208][bookmark: _Toc508806209][bookmark: _Toc508806210][bookmark: _Toc508806211][bookmark: _Toc508806212][bookmark: _Toc508806213][bookmark: _Toc508806214][bookmark: _Toc508806215][bookmark: _Toc508806216][bookmark: _Toc508806217][bookmark: _Toc508806218][bookmark: _Toc508806219][bookmark: _Toc508806220][bookmark: _Toc508806221][bookmark: _Toc508806222][bookmark: _Toc508806223][bookmark: _Toc508806224][bookmark: _Toc508806225][bookmark: _Toc508806226][bookmark: _Toc508806227][bookmark: _Toc508806228][bookmark: _Toc508806229][bookmark: _Toc508806230][bookmark: _Toc508806234][bookmark: _Toc508806290][bookmark: _Toc508806291][bookmark: _Toc508806292][bookmark: _Toc508806293][bookmark: _Toc508806294][bookmark: _Toc508806295][bookmark: _Toc508806296][bookmark: _Toc508806297][bookmark: _Toc508806298][bookmark: _Toc508806299][bookmark: _Toc508806300][bookmark: _Toc508806301][bookmark: _Toc508806302][bookmark: _Toc508806303][bookmark: _Toc508806304][bookmark: _Toc508806305][bookmark: _Toc508806306][bookmark: _Toc508806307][bookmark: _Toc508806308][bookmark: _Toc508806309][bookmark: _Toc508806310][bookmark: _Toc508806311][bookmark: _Toc508806312][bookmark: _Toc508806316][bookmark: _Toc508806348][bookmark: _Toc508806349][bookmark: _Toc508806350][bookmark: _Toc508806351][bookmark: _Toc508806352][bookmark: _Toc508806353][bookmark: _Toc508806354][bookmark: _Toc508806355][bookmark: _Toc508806356][bookmark: _Toc508806357][bookmark: _Toc508806358][bookmark: _Toc508806359][bookmark: _Toc508806360][bookmark: _Toc508806361][bookmark: _Toc508806362][bookmark: _Toc508806363][bookmark: _Toc508806364][bookmark: _Toc508806365][bookmark: _Toc508806366][bookmark: _Toc508806367][bookmark: _Toc508806368][bookmark: _Toc508806369][bookmark: _Toc508806370][bookmark: _Toc508806371][bookmark: _Toc508806372][bookmark: _Toc508806376][bookmark: _Toc508806428][bookmark: _Toc508806429][bookmark: _Toc508806430][bookmark: _Toc508806431][bookmark: _Toc508806432][bookmark: _Toc508806433][bookmark: _Toc508806434][bookmark: _Toc508806435][bookmark: _Toc508806436][bookmark: _Toc508806437][bookmark: _Toc508806438][bookmark: _Toc508806439][bookmark: _Toc508806440][bookmark: _Toc508806441][bookmark: _Toc508806442][bookmark: _Toc508806443][bookmark: _Toc508806444][bookmark: _Toc508806445][bookmark: _Toc508806446][bookmark: _Toc508806447][bookmark: _Toc508806448][bookmark: _Toc508806449][bookmark: _Toc508806450][bookmark: _Toc508806454][bookmark: _Toc508806482][bookmark: _Toc508806483][bookmark: _Toc508806484][bookmark: _Toc508806485][bookmark: _Toc508806486][bookmark: _Toc508806487][bookmark: _Toc508806488][bookmark: _Toc508806489][bookmark: _Toc508806490][bookmark: _Toc508806491][bookmark: _Toc508806492][bookmark: _Toc508806493][bookmark: _Toc508806494][bookmark: _Toc508806495][bookmark: _Toc508806496][bookmark: _Toc508806497][bookmark: _Toc508806498][bookmark: _Toc508806499][bookmark: _Toc508806503][bookmark: _Toc508806563][bookmark: _Toc508806564][bookmark: _Toc508806565][bookmark: _Toc508806566][bookmark: _Toc508806567][bookmark: _Toc508806568][bookmark: _Toc508806569][bookmark: _Toc508806570][bookmark: _Toc508806571][bookmark: _Toc508806572][bookmark: _Toc508806573][bookmark: _Toc508806574][bookmark: _Toc508806575][bookmark: _Toc508806576][bookmark: _Toc508806577][bookmark: _Toc508806578][bookmark: _Toc508806579][bookmark: _Toc508806583][bookmark: _Toc508806619][bookmark: _Toc508806620][bookmark: _Toc508806621][bookmark: _Toc508806622][bookmark: _Toc508806623][bookmark: _Toc508806624][bookmark: _Toc508806625][bookmark: _Toc508806626][bookmark: _Toc508806627][bookmark: _Toc508806628][bookmark: _Toc508806629][bookmark: _Toc508806630][bookmark: _Toc508806631][bookmark: _Toc508806632][bookmark: _Toc509777294]Odcinek Robót I.1. renowacja kanału sanitarnego w ul. Jodłowej.
Kanał zlokalizowany w rejonie osiedla Kaliny, w miejscu oznaczonym na załączonym rysunku poglądowym (rys. nr 1)
Kanał o łącznej dugości 449m, w  tym z rur betonowych o średnicy 250mm - 411,4 m; z rur kamionkowych o średnicy 250mm – 37,6m.
Kanał został  zbudowany w 1929r. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału - około 3-5m.
Podczas badań kanału sanitarnego techniką CCTV (inspekcji poddano ok. 46,9% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.
	Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV
	Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku 

	
	Opis uszkodzeń
	Liczba uszkodzeń

	BTB
	zawał, widoczny grunt
	4

	BR 
	poprzeczne pęknięcie rury
	8

	BW
	pęknięta podłużnie ściana kanału
	3

	BS
	odprysk rury
	1

	BCE
	ubytek rury w złaczu, infiltracja
	1

	BWE
	pęknięta podłużnie ściana kanału, infiltracja
	1

	C
	korozja
	14

	CE
	korozja, infiltracja
	4

	SN
	źle wbudowany przykanalik
	2

	SE
	źle wbudowany przykanalik
	1

	UCB
	nieszczelność, złacze rur, widoczna ziemia
	1

	Łączna liczba uszkodzeń na odcinku
	
	40


Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale sanitarnym są:
uszkodzenia typu C – korozja – 14 przypadków; 
uszkodzenia typu BR – pknięta podłużnie ściana kanału, – 8 przypadków
uszkodzenia typu BTB - zawał, widoczny grunt 4 przypadki
uszkodzenia typu CE – korozja, infiltracja – 4 przypadki

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:
pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.
Stwierdzono liczne pęknięcia rur, ogniska korozji, nieszczelności na złaczach, oraz  występowanie przeszkód w postaci wrośnietych korzeni.
Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszała. W związku z istniejącym stanem kanału należy:
wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2
wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.
wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4
Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).
Podlegające wymiane włazy, ramy, stopnie Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.
[bookmark: _Toc509775443][bookmark: _Toc509775586][bookmark: _Toc509776566][bookmark: _Toc509777134][bookmark: _Toc509777214][bookmark: _Toc509777295][bookmark: _Toc509777296]Odcinek Robót I.2. renowacja kanału deszczowego w ul. Jodłowej.
Kanał zlokalizowany w rejonie osiedla Kaliny, w miejscu oznaczonym na załączonym rysunku poglądowym (rys. nr 1)
Kanał o łącznej dugości 336 m, w  tym z rur betonowych o średnicy 300mm - 112 m; z rur betonowych o średnicy 400mm – 80 m, z rur betonowych o średnicy 650mm – 144 m.
Kanał został  zbudowany w 1929r. Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału - około 3-5m.
Podczas badań kanału sanitarnego techniką CCTV (inspekcji poddano 80% kanału) stwierdzono uszkodzenia zestawione szczegółowo w poniższej tabeli.
	Rodzaj uszkodzeń wg oznaczeń ATV
	Opis i liczby poszczególnych uszkodzeń na odcinku 

	
	Opis uszkodzeń
	Liczba uszkodzeń

	BSB
	odprysk rury, widoczny grunt
	18

	BR 
	poprzeczne pęknięcie rury
	9

	BW
	pęknięta podłużnie ściana kanału
	188

	BS
	odprysk rury
	7

	SE
	ubytek rury w złaczu, infiltracja
	· 1

	D
	deformacja rury
	2

	C
	korozja
	8

	UC
	nieszczelność złącza rury
	3

	H
	zator
	3

	SE
	źle wbudowany przykanalik
	1

	UCB
	nieszczelność, złacze rur, widoczna ziemia
	1

	Łączna liczba uszkodzeń na odcinku
	
	241



Podstawowymi uszkodzeniami, jakie występują w kanale sanitarnym są:
uszkodzenia typu BW – pknięta podłużnie ściana kanału – 188 przypadków; 
uszkodzenia typu BSB – odprysk rury, widoczny grunt 18 przypadków
uszkodzenia typu BR – poprzeczne pęknięcie rury – 9 przypadków
uszkodzenia typu C – korozja – 8 przypadków; 
uszkodzenia typu BS – odprysk rury - 7 przypadków
Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego kanału na zbadanym odcinku wynikają następujące wnioski:
pod względem konstrukcyjnym kanał nie spełnia wymagań i znajduje się w stanie przedawaryjnym.
Stwierdzono bardzo liczne pęknięcia rur, ogniska korozji. Zważywszy na fakt,że kanał ma już prawie 90 lat, jego stan będzie z każdym rokiem się pogarszała. W związku z istniejącym stanem kanału należy:
wykonać Roboty przygotowawcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część 1 Rozdział 4 p. 4.4.2
wykonać renowację kanału zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.3.1, w tym wzmocnienie konstrukcji  kanału na całej długości.
wykonać Renowację studni zgodnie z wymaganiami zawartymi w Tomie III Część1 Rozdział 4 p. 4.4.4
Odnowa kanału powinna odbywać się z pompowaniem ścieków (użyciem tzw. by passu).
Roboty, które Wykonawca zrealizuje w ramach powyższeo odcinka, obejmują również wykonanie 16 nowych przyłaczy do kanalizacji deszczowej, zakończonych wpustami deszczowymi betonowymi DN 550, zlokalizowanymi w miejscach wyznaczonych w projekcie pt. ”Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez przebudowę jezdni i chodników” - branża drogowa, opracowanym przez Biuro Projektowe „PIKIETAŻ” Bartosz Żyszkowski oraz wymianę 17 istniejących przyłączy i zakończenie ich wpustami deszczowymi betonowymi DN 550,
Projekt pt. ”Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez przebudowę jezdni i chodników” - branża drogowa, opracowanym przez Biuro Projektowe „PIKIETAŻ” Bartosz Żyszkowski stanowi załącznik nr 2 do PFU.
Podlegające wymiane włazy, ramy, wpusty, stopnie Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.




[bookmark: _Toc509774427][bookmark: _Toc509774653][bookmark: _Toc509774808][bookmark: _Toc509774891][bookmark: _Toc509775445][bookmark: _Toc509775588][bookmark: _Toc509774429][bookmark: _Toc509775590]
[bookmark: _Toc509774431][bookmark: _Toc509774657][bookmark: _Toc509774812][bookmark: _Toc509774895][bookmark: _Toc509775449][bookmark: _Toc509775592][bookmark: _Toc509776569][bookmark: _Toc509777137][bookmark: _Toc509777217][bookmark: _Toc509777298][bookmark: _Toc509774432][bookmark: _Toc509774658][bookmark: _Toc509774813][bookmark: _Toc509774896][bookmark: _Toc509775450][bookmark: _Toc509775593][bookmark: _Toc509776570][bookmark: _Toc509777138][bookmark: _Toc509777218][bookmark: _Toc509777299][bookmark: _Toc509774433][bookmark: _Toc509774659][bookmark: _Toc509774814][bookmark: _Toc509774897][bookmark: _Toc509775451][bookmark: _Toc509775594][bookmark: _Toc509776571][bookmark: _Toc509777139][bookmark: _Toc509777219][bookmark: _Toc509777300][bookmark: _Toc509774434][bookmark: _Toc509774660][bookmark: _Toc509774815][bookmark: _Toc509774898][bookmark: _Toc509775452][bookmark: _Toc509775595][bookmark: _Toc509776572][bookmark: _Toc509777140][bookmark: _Toc509777220][bookmark: _Toc509777301][bookmark: _Toc509774438][bookmark: _Toc509774664][bookmark: _Toc509774819][bookmark: _Toc509774902][bookmark: _Toc509775456][bookmark: _Toc509775599][bookmark: _Toc509776576][bookmark: _Toc509777144][bookmark: _Toc509777224][bookmark: _Toc509777305][bookmark: _Toc509777353]Odcinek Robót I.4. budowa kanału deszczowego w ul. Jodłowej.
[bookmark: _Toc509774136][bookmark: _Toc509774487][bookmark: _Toc509774951][bookmark: _Toc509775505][bookmark: _Toc509775648]Zakres robót w ramach powyższego odcinka obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 111m kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o średnicy 300mm. Wymagania dotyczące projektowania i budowy kanału opisano w pierwszej  części PFU oraz z „Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”. Wydanie V, styczeń 2017r. 
[bookmark: _Toc509777354]Lokalizację kanału pokazano na rysunku poglądowym (rys. nr 1) stanowiącym załącznik do niniejszego PFU.
[bookmark: _Toc509777274][bookmark: _Toc509777355][bookmark: _Toc509774489][bookmark: _Toc509774715][bookmark: _Toc509774870][bookmark: _Toc509774953][bookmark: _Toc509775507][bookmark: _Toc509775650][bookmark: _Toc509776627][bookmark: _Toc509777194][bookmark: _Toc509777275][bookmark: _Toc509777356][bookmark: _Toc509774490][bookmark: _Toc509774716][bookmark: _Toc509774871][bookmark: _Toc509774954][bookmark: _Toc509775508][bookmark: _Toc509775651][bookmark: _Toc509776628][bookmark: _Toc509777195][bookmark: _Toc509777276][bookmark: _Toc509777357][bookmark: _Toc509774491][bookmark: _Toc509774717][bookmark: _Toc509774872][bookmark: _Toc509774955][bookmark: _Toc509775509][bookmark: _Toc509775652][bookmark: _Toc509776629][bookmark: _Toc509777196][bookmark: _Toc509777277][bookmark: _Toc509777358][bookmark: _Toc509774492][bookmark: _Toc509774718][bookmark: _Toc509774873][bookmark: _Toc509774956][bookmark: _Toc509775510][bookmark: _Toc509775653][bookmark: _Toc509776630][bookmark: _Toc509777197][bookmark: _Toc509777278][bookmark: _Toc509777359][bookmark: _Toc509774493][bookmark: _Toc509774719][bookmark: _Toc509774874][bookmark: _Toc509774957][bookmark: _Toc509775511][bookmark: _Toc509775654][bookmark: _Toc509776631][bookmark: _Toc509777198][bookmark: _Toc509777279][bookmark: _Toc509777360][bookmark: _Toc509774494][bookmark: _Toc509774720][bookmark: _Toc509774875][bookmark: _Toc509774958][bookmark: _Toc509775512][bookmark: _Toc509775655][bookmark: _Toc509776632][bookmark: _Toc509777199][bookmark: _Toc509777280][bookmark: _Toc509777361][bookmark: _Toc509774495][bookmark: _Toc509774721][bookmark: _Toc509774876][bookmark: _Toc509774959][bookmark: _Toc509775513][bookmark: _Toc509775656][bookmark: _Toc509776633][bookmark: _Toc509777200][bookmark: _Toc509777281][bookmark: _Toc509777362][bookmark: _Toc509774496][bookmark: _Toc509774722][bookmark: _Toc509774877][bookmark: _Toc509774960][bookmark: _Toc509775514][bookmark: _Toc509775657][bookmark: _Toc509776634][bookmark: _Toc509777201][bookmark: _Toc509777282][bookmark: _Toc509777363][bookmark: _Toc509774497][bookmark: _Toc509774723][bookmark: _Toc509774878][bookmark: _Toc509774961][bookmark: _Toc509775515][bookmark: _Toc509775658][bookmark: _Toc509776635][bookmark: _Toc509777202][bookmark: _Toc509777283][bookmark: _Toc509777364][bookmark: _Toc509774498][bookmark: _Toc509774724][bookmark: _Toc509774879][bookmark: _Toc509774962][bookmark: _Toc509775516][bookmark: _Toc509775659][bookmark: _Toc509776636][bookmark: _Toc509777203][bookmark: _Toc509777284][bookmark: _Toc509777365][bookmark: _Toc509774499][bookmark: _Toc509774725][bookmark: _Toc509774880][bookmark: _Toc509774963][bookmark: _Toc509775517][bookmark: _Toc509775660][bookmark: _Toc509776637][bookmark: _Toc509777204][bookmark: _Toc509777285][bookmark: _Toc509777366][bookmark: _Toc509774500][bookmark: _Toc509774726][bookmark: _Toc509774881][bookmark: _Toc509774964][bookmark: _Toc509775518][bookmark: _Toc509775661][bookmark: _Toc509776638][bookmark: _Toc509777205][bookmark: _Toc509777286][bookmark: _Toc509777367][bookmark: _Toc509774501][bookmark: _Toc509774727][bookmark: _Toc509774882][bookmark: _Toc509774965][bookmark: _Toc509775519][bookmark: _Toc509775662][bookmark: _Toc509776639][bookmark: _Toc509777206][bookmark: _Toc509777287][bookmark: _Toc509777368][bookmark: _Toc509774502][bookmark: _Toc509774728][bookmark: _Toc509774883][bookmark: _Toc509774966][bookmark: _Toc509775520][bookmark: _Toc509775663][bookmark: _Toc509776640][bookmark: _Toc509777207][bookmark: _Toc509777288][bookmark: _Toc509777369][bookmark: _Toc509775664][bookmark: _Toc509777370]Odcinek robót I.5. wymiana sieci wodociągowej w ul. Jodłowej.
Wykonawca zaprojektuje  i wymieni 350m istniejącego wodociągu (wraz z przyłączami) w ulicy Jodłowej na nowy z żeliwa sferroidalnego o średnicy 150mm.
Wykonawca zaprojektuje i wykona wodociąg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, wymogami zawartymi w części I PFU oraz z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”. Wydanie V, styczeń 2017r. 
Trasę wodociągu przewidzianego do przebudowy pokazano na rysunku poglądowym (rys.nr 1) , stanowiącym załącznik do niniejszego.
Podlegające wymiane włazy, ramy, wpusty, stopnie Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.
[bookmark: _Toc509777371]Odcinek Robót I.6. budowa  sieci wodociągowej w ul. Jodłowej.  
Wykonawca wybuduje 116 m nowego wodociągu z żeliwa sferoidalnego o średnicy 150mm, według będącego w posiadaniu Zamawiającego projektu budowlanego, dla którego wydano pozwolenie na budowę nr 302/16 z dnia 16.03.2016 r.

Wykonawca wykona wodociąg zgodnie z projektem pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej – spinka z siecią wodociągową w ul. Santockiej” opracowanym przez Biuro Projektów „INSAN” Łucja Bartczak. 
Projekt ten stanowi załącznik nr 2 do PFU.
[bookmark: _Toc509777372]Odcinek Robót I.7. ”Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez przebudowę jezdni i chodników”.  
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przeprowadzi modernizację nawierzchni ulicy Jodłowej poprzez przebudowę jezdni i chodników.
Modernizację Wykonawca przeprowadzi zgodnie z projektem pt. ”Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez przebudowę jezdni i chodników” - branża drogowa, opracowanym przez Biuro Projektowe „PIKIETAŻ” Bartosz Żyszkowski.
Projekt ten stanowi załącznik nr 3 do PFU.
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