									Zał. Nr 2 do SIWZ

Niniejszy załącznik zawiera informacje i  wymagania Zamawiającego   nie ujęte w Zał. Nr 1.
1. Roboty budowlane będą odbywały się na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy placówki.
2. Złom  pochodzący z rozbiórki należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu oraz  przewieźć  na Magazyn Główny przy ul. Szczawiowej . 
3. Załączony przedmiar robót pełni rolę pomocniczą. Wykonawcy powinny na podstawie PT, siwz  oraz wizji lokalnej dokonać oceny przedmiotu zamówienia.  Nazwy własne np. ,, typu VEMA” , podane w  przedmiarach i PT są użyte przykładowo i mają na celu przybliżenie parametrów technicznych użytych materiałów.
4. Dotyczy ogrodzenia : zaprojektowane ogrodzenie systemowe ( typu np. Wiśniowski ) należy wykonać z trzech stron w granicach istniejącego ogrodzenia, a część ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową należy wykonać w granicy geodezyjnej działki Nr 115/12. Należy udokumentować wykonanie ogrodzenia w  dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 
5. [bookmark: _GoBack]Uwaga: Należy pominąć montaż przepływomierza ścieków na rurociągu tłocznym o śr. 225PE/HD, o którym mowa w projekcie branży sanitarnej w p. 4.2. 

