Załącznik nr 1


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pn.: ”Dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy:

1) komputer  






-
26 szt. 

2) monitor 27”






-
1 szt. 
3) UPS 1






-
26 szt. 

4) pakiet biurowy






-
30 szt.
5) Laptop 1






- 
2 szt.
6) Laptop 2






-
2 szt

7) serwer






-
1 szt.  
8) dysk SSD 500GB






-
5 szt.

9) dysk SSD 250






- 
15 szt.
2. Minimalne wymagania dla sprzętu:  

1) komputer  – parametry:
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, aplikacji GIS-owych i mapowych.

	3. 
	Procesor/ wydajność obliczeniowa 


	Min. 6-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	16 GB możliwość rozbudowy do min 32GB, 

	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min 240 GB pamięci FLASH (Dysk SSD lub M.2)
Odczyt/zapis min. 520MB/s.

	6. 
	Karta grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 12, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną; 

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik

	8. 
	Obudowa
	Obudowa zintegrowana z ekranem typu ALL-in-One. 

	9. 
	Wyświetlacz
	Zintegrowany z obudową, przekątna min 23,8”, rozdzielczość 1920x1080. 

	10. 
	Typ ekranu
	Full HD

	11. 
	Format obrazu
	16:9

	12. 
	Rodzaj matrycy
	IPS

	13. 
	Kontrast
	1000:1

	14. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)



	15. 
	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość

-
skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 

-
możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

-
blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;

-
blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI

-
kontroli sekwencji boot-ącej;

-
startu systemu z urządzenia USB

-
funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2,0); 

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera

5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa

	16. 
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski.Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej 

	17. 
	Ergonomia
	Maksymalnie 24 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

	18. 
	Warunki gwarancji
	Co najmniej 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

	18.
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przed podpisaniem umowy należy dołączyć link strony.

	19.
	Wymagania dodatkowe
	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.
Nośnik do odzyskania systemu w razie awarii: oryginalny nośnik producenta komputera.
2. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 2 szt Display Port + 1 szt HDMI
- min. 5 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 

3 porty USB z przodu lub boku obudowy, 2 porty USB z tyłu 

- port sieciowy RJ-45, 

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy. Z przodu złącze COMBO audio.

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, vPro
4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

5. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
6. Podkładka pod mysz z GEL PAD’em


2) Monitor 27’’ – parametry:
	lp.
	wyszczególnienie
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny 

	2
	Rozmiar ekranu
	27”

	3
	Format obrazu
	16:9

	4
	Rozdzielczość (maks.)
	1920x1080

	5
	Rodzaj panelu
	AMVA+

	6
	Kąt widzenia (lewo/prawo;góra/dół) (wsp. kontr.>=10)
	poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°

	7
	Czas reakcji (Tr+Tf) (typowy)
	Min 4 ms

	8
	Wyświetlane kolory
	Min 16.7million

	9
	Jasność (typowa)
	Min 300 cd/m²

	10
	Złącze wejściowe
	D-sub / HDMI / Display Port

	11
	kabel
	Display Port min 1,8m

	12
	Głośnik
	TAK

	13
	Regulacja
	Regulacja wysokości ekranu, kąta obrotu, kąta pochylenia , rotacja (pivot) 900

	14
	Kolor produktu
	Czarny

	15
	Gwarancja
	Min 36 miesięcy

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

	16
	Certyfikaty
	Deklaracje zgodności CE;

Spełnianie kryteriów środowiskowych dla elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.


3) UPS 1 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Nominalne napięcie wejściowe: 230V

	2
	Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 5 Hz ( autodetekcja )

	3
	Napięcie wyjściowe: 230V

	4
	Moc wyjściowa: min 300W / 500 VA

	5
	Wbudowany akumulator 1x 7,2 Ah

	6
	Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią): 47 - 63 Hz

	7
	Typ przebiegu: Schodkowa aproksymacja sinusoidy

	8
	Gniazda wyjściowe:

min 2 szt. IEC 10A (Zasilanie zapasowe)   

min 1 szt. IEC  (Ochrona przeciwprzepięciowa)    

	9
	Tolerancja napięcia wyjściowego: +/- 5% static and 100% load step

	10
	Gwarancja min. 24 miesięcy


4) Pakiet biurowy – parametry:
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a. edytor tekstów 

b. arkusz kalkulacyjny 

c. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d. narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych

e. narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

f. narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

f. Automatyczne tworzenie spisów treści.

g. Formatowanie nagłówków i stopek stron.

h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.

i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

k. Wydruk dokumentów.

l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a. Tworzenie raportów tabelarycznych

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

f. Tworzenie raportów z tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.
g. Wyszukiwanie i zamianę danych

h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007,  2010 i 2013.

10. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych

b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

c. Edycję poszczególnych stron materiałów.

d. Podział treści na kolumny.

e. Umieszczanie elementów graficznych.

f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i. Wydruk publikacji.

j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

g. Zarządzanie kalendarzem

h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k. Zarządzanie listą zadań

l. Zlecanie zadań innym użytkownikom

m. Zarządzanie listą kontaktów

n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
Umowa licencyjna musi umożliwiać downgrade oprogramowania biurowego do wcześniejszych wersji. 

5) Laptop1 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji GIS-owych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	2
	Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 PRO 64 PL

	3
	Procesor: 

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/) co najmniej wynik 7600 punktów Passmark CPU Mark

	4
	Dysk SSD M.2 min 250 GB 

	5
	Pamięć operacyjna RAM: min 16 GB 

	6
	Ekran FullHD o przekątnej min. 15,6" i rozdzielczości min 1920x1080 

	7
	Napęd optyczny: min DVD+/-RW SuperMulti DL - zewnętrzny

	8
	Porty min: 2 porty USB 3.0; 1 port HDMI; 1 port USB typu C, 1 gniazdo zasilania; 1 gniazdo RJ-45; 1 wyjście słuchawkowe/liniowe;

	9
	Kamera internetowa min 1 Mpix

	10
	Torba dopasowana do wielkości laptopa

	11
	Urządzenie wskazujące - mysz przewodowa z rolką, podkładka pod urządzenie wskazujące z gelpadem

	12
	Łączność: Karta sieciowa 1Gb/s, modem LTE (4G), WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

	13
	Gwarancja: min 24 miesiące
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.



	14
	Waga : Maksymalnie 1,9 kg z baterią.

	15
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	16
	Deklaracja zgodności CE

	17
	Spełnianie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki


6) Laptop2 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji GIS-owych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	2
	Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 PRO 64 PL

	3
	Procesor: 

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/) co najmniej wynik 8300 punktów Passmark CPU Mark

	4
	Dysk SSD min 1000 GB lub dysk ssd M2 256 GB i  dodatkowy dysk HDD1000GB wbudowany w urządzenie

	5
	Pamięć operacyjna RAM: min 16GB

	6
	Ekran LED Full HD o przekątnej 43,9 cm (17,3"; min 1920x1080),  matryca IPS

	7
	Łączność: karta sieciowa min 1Gb/s, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

	8
	Porty: min 2 porty USB 3.0;min 1 port HDMI; 1 gniazdo zasilania; 1 gniazdo RJ-45; 1 wyjście słuchawkowe/liniowe; 

	9
	Klawiatura: Pełnowymiarowa QWERTY 

	10
	wydzielona klawiatura numeryczna wchodząca w skład klawiatury podstawowej po prawej stronie;

	11
	Kamera internetowa HD

	12
	Torba dopasowana do wielkości laptopa

	13
	Urządzenie wskazujące - mysz optyczna USB

	14
	Podkładka pod urządzenie wskazujące z gelpadem

	15
	Gwarancja: min 24 miesiące.

	16
	Waga : Maksymalnie 3 kg 

	17
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	18
	Deklaracja zgodności CE

	19
	Spełnianie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki


7)  Serwer wraz z instalacją:
	Element konfiguracji
	Wymagania minimalne

	Obudowa
	Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia)

Serwer wyposażony w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków

	Procesor


	Minimum dwa procesory minimum dziesięciordzeniowe, x86 - 64 bity, osiągające w testach SPECint_base2006 wynik nie gorszy niż 64 punktów. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. Płyta główna  wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. 

	Liczba procesorów
	Min. 2 procesory

	Pamięć operacyjna
	256 GB RDIMM DDR4 2666 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy.
Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB. 

Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare.

Serwer z obsługą pamięci typu NVDIMM

	Sloty rozszerzeń
	2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). 

Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width).

	Dysk twardy


	Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy oraz możliwość zainstalowania 1 dysku SFF SAS/SATA/SSD, 2,5” z tyłu serwera

W przypadku braku opcji rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe zatoki dyskowe, serwer standardowo wyposażony w minimum 11 zatok dyskowych SFF gotowych do instalacji dysków SAS/SATA/SSD 2,5”typu Hot Swap.

Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 8GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. 

	Kontroler
	Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 4GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60/1ADM/10ADM.

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”.

Zainstalowane dwie jednoportowe karty FC 16Gb oparte o chipset Emulexa.

Zainstalowana dwuportowa karta Ethernet 10Gb/s SFP+ wraz z wkładkami 10Gb SFP+ SR Transceiver. 


	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna

	Porty
	5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne)

1x VGA 

Wewnętrzny slot na kartę micro SD.

Możliwość rozbudowy o:

- dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera

- port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45

	Zasilacz
	2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W. 

	Chłodzenie
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug

Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4

	Napęd
	Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW

	Karta/moduł zarządzający
	Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność:

· monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe 

· wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP

· dostęp do karty zarządzającej poprzez 

· dedykowany port RJ45 z tyłu serwera

· przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera  

      dostęp do karty możliwy 

· z poziomu przeglądarki webowej (GUI)

· z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP)

· z poziomu skryptu (XML/Perl)

· poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface)

· wbudowane narzędzia diagnostyczne

· zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego

· obsługa mechanizmu remote support  - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie

· wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników

· przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough)

· obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)

· wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów 

· mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii  i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie

· funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności 

· monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji

· konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) 

· zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)

· zarządzanie grupami serwerów, w tym:

· tworzenie i konfiguracja grup serwerów

· sterowanie zasilaniem (wł/wył) 

· ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping)

· aktualizacja oprogramowania (firmware)

· wspólne wirtualne media dla grupy

· możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów

· autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos)

· wsparcie dla Microsoft Active Directory

· obsługa SSL i SSH

· enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli

· wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API

· wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients

· możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP)

	Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych
	Microsoft Windows Server 2016, 2019
VMware ESXi 6.5 oraz U1

	Wsparcie techniczne
	5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji.

Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera.

	Inne
	Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.

Deklaracja zgodności CE.

	System operacyjny
	Windows Server 2019 DataCenter  – licencja na  20 rdzeni


8) Dysk SSD 500GB
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Rodzaj dysku : SSD wewntętrzny

	2
	Pojemność: min 500 GB

	3
	Interfejs min SATA III

	4
	Pamięć podręczna cache: min 512 MB

	5
	Prędkość zapisu/odczytu: min 520 MB/s

	6
	Niezawodność MTBF min: 1 500 000 godz.


9) Dysk SSD 250GB
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Rodzaj dysku : SSD wewntętrzny

	2
	Pojemność: min 250GB

	3
	Interfejs min SATA III

	4
	Pamięć podręczna cache: min 512 MB

	5
	Prędkość zapisu/odczytu: min 520 MB/s

	6
	Niezawodność MTBF min: 1 500 000 godz.


7. Warunki dostawy.
1) Dostarczony sprzęt będzie spełniać następujące wymagania:

a) będzie fabrycznie nowy,

b) będzie posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty,

c) producent oferowanego sprzętu będzie posiadał certyfikaty opisane w SIWZ,

d) nie będzie wymagać w zakresie instalacji żadnych dodatkowych inwestycji,

e) będzie pochodzić z produkcji seryjnej,

f) będzie spełniał wymagania i posiadał parametry zgodne z opisem w SIWZ,
g) będzie posiadać oznakowania CE, jeżeli zgodnie z przepisami sprzęt podlega oznakowaniu CE,
h) urządzenia będą wyposażone w odpowiednie kable przyłączeniowe.

2) Sprzęt ma być dostarczany sukcesywnie partiami według kolejnych zamówień Zamawiającego, w których Zamawiający określi ilości dostaw w danej partii poszczególnych składników zawartych w Formularzu nr 1 o parametrach opisanych w Formularzu nr 6.

3) W przypadku, gdy w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego sprzęt opisany w Formularzu nr 6 nie będzie dostępny na rynku Wykonawca dostarczy sprzęt o tych samych lub wyższych parametrach.

4) Wykonawca dostarczy składniki zespołów komputerowych wyszczególnionych w zamówieniu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
7) Podstawę wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy (partii według kolejnego zamówienia) podpisane po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostawy z zamówieniem oraz po usunięciu wszystkich wad, awarii i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy przy odbiorze zostaną stwierdzone wady, awarie bądź usterki, Zamawiający odmawia jego podpisania i sporządzany jest protokół wad, awarii i usterek, w którym wskazany jest termin ich usunięcia. Protokół końcowy danej partii może zostać sporządzony wyłącznie w przypadku odbioru bez wad, awarii i usterek.
8) Wykonawca dostarczy protokół odbioru z odrębnym wyszczególnieniem każdego składnika zespołu komputerowego, zawierający numery seryjne, okres gwarancji (w miesiącach), wartość netto i numer faktury w formie wydawniczej 
9) Odbioru przedmiotu umowy oraz podpisania protokołów odbioru dokonają w imieniu Zamawiającego przedstawiciele Działu Informatyki.

10) Zespoły komputerowe mają być dostarczone wraz z legalnym oprogramowaniem standardowym, do którego Wykonawca przekaże Zamawiającemu atrybuty legalności zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.
11) Dostawca dostarczy dokumenty gwarancji dla każdego ze składników przedmiotu umowy.

12) Na fakturze w opisie ma być wpisane oprogramowanie standardowe załączone do zespołu komputerowego.

13) Faktury za dostawy mają być wystawiane odrębnie za zespoły komputerowe i za części oraz składniki.
14) Oferowane zespoły komputerowe, składniki i części muszą posiadać parametry określone jako minimalne, aby spełniać warunki SIWZ. Wykonawca opisuje oferowane składniki zespołów komputerowych na formularzu nr 6.
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