PYTANIA I ODPOWIEDZI
oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szczecin, 20-11-2014r.


Dotyczy:	zapytań dot. przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej wraz z systemem zarządzania obiektami sieci kanalizacyjnej i inspekcjami".


	Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego pytania  od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:
Pytanie 1
Czy Wykonawca ma dostarczyć w ramach zamówienia wymagane licencje na bazę danych i system operacyjny?
Odpowiedź 1
Wykonawca ma dostarczyć licencje na bazę danych oraz system operacyjny jeśli wymagany jest inny od posiadanych systemów operacyjnych Zamawiającego (Microsoft Windows Server 2008 R2 64bit lub Microsoft Windows Server 2012 R2 64bit).

Pytanie 2
Czy zamawiający dopuszcza instalację na eksploatowanej przez siebie bazie danych i systemie operacyjnym (jeśli ta spełnia wymagania)?
Odpowiedź 2 
Zamawiający dopuszcza instalację na eksploatowanym przez siebie systemie operacyjnym (Microsoft Windows Server 2008 R2 64bit lub zamawianym Microsoft Windows Server 2012 R2 64bit). Baza danych ma być dostarczona wraz oprogramowaniem.

Pytanie 3
Jaki system bazodanowy posiada Zamawiający i jak jest licencjonowany?
Odpowiedź 3 
Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania obecnie eksploatowanej bazy danych.

Pytanie 4
Jaki system operacyjny posiada Zamawiający i jak jest licencjonowany?
Odpowiedź 4 
Zamawiający posiada licencje Microsoft Windows Server 2008 R2 64bit Datacenter 2CPU oraz planuje zakup Microsoft Windows Server 2012 R2 64bit Datacenter 2CPU.

Pytanie 5
Proszę o podanie liczby filmów, zdjęć oraz raportów, którymi należy zasilić dostarczany system.
Odpowiedź 5 
Liczba filmów i raportów którymi należy zasilić dostarczany system to około 18.000 szt. Liczba zdjęć to około 900.000 szt.

Pytanie 6
Proszę o podanie obecnego sposobu przechowywania oraz identyfikacji filmów, zdjęć oraz raportów oraz udostępnienie próbki tych danych celem analizy.
Odpowiedź 6 
Filmy, raporty i zdjęcia archiwizowane są na dysku twardym komputer (serwerze). Starsze inspekcje na kasetach VHS do roku 2005. 
Identyfikacja filmu, raportu i zdjęć następuje na podstawie nazwy ulicy i nr odcinka tj. (odcinek nr studni początkowej inspekcji – nr studni końcowej odcinka). 
Z uwagi na duży rozmiar plików brak możliwości umieszczenia próbki danych na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza, aby nie wszystkie filmy, zdjęcia oraz raporty zostały powiązane w nowym systemie z danymi GIS ze względu na brak możliwości ich jednoznacznej identyfikacji?
Odpowiedź 7 
Zamawiający co do zasady nie dopuszcza braku powiązań archiwalnego zbioru filmów, zdjęć i raportów z obiektami typu GIS. Nie można jednak wykluczyć że w istniejącym zbiorze zdjęć, filmów i raportów znajdą się takie które nie da się przyporządkować do danych typu GIS w nowym systemie (np. inspekcja odcinka który w późniejszym czasie został fizycznie zlikwidowany).  
Zamawiający zastrzega sobie prawo każdorazowej oceny takich przypadków przed wyrażeniem zgody na brak powiązań tych danych z danymi geometrycznymi w nowym systemie.

Pytanie 8
Czy Zamawiający udostępni parametry konwersji danych geometrycznych z lokalnego układu miasta Szczecin do układu 2000?
Odpowiedź 8 
Algorytm do przeliczania współrzędnych z układu lokalnego miasta Szczecina na układ 2000 jest zawarty w programie do przeliczenia współrzędnych autorstwa Pana Prof. Kadaja 
Program ten jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w zakładce pliki do pobrania pod nazwą  „trans_lok_2000 pkt.exe” . Program ten jest jedynym do przeliczania współrzędnych                    z układu  lok. m. Szczecina na układ 2000, który zapewnia wymaganą przez MODGiK                w Szczecinie dokładność transformacji współrzędnych na terenie miasta Szczecina.

Pytanie 9
Proszę o podanie konfiguracji maszyny fizycznej (serwera), na którym będzie działała maszyna wirtualna, którą ma dostarczyć Wykonawca – liczba procesorów fizycznych (gniazd), liczba rdzeni na procesor i sumaryczna, dostępna pojemność dysków jaka będzie do dyspozycji, dostępna pamięć RAM.
Odpowiedź 9
Zamawiający przewiduje, że maszyna wirtualna będzie posiadała:
1) max 2 procesory logiczne (2 sockets, 1 core/socket); w przypadku gdy aplikacja wymaga większej ilości procesorów po stronie wykonawcy jest zakupienie odpowiednich licencji na system operacyjny;
2) 16GB RAM (max 24GB);
3) ok 1,5TB pamięci masowej;

Pytanie 10
Na jakiej platformie będzie wykonana wirtualizacja (Hyper-V, VMWawre)?.
Odpowiedź 10 
Zamawiający korzysta z platformy wirtualizacyjnej firmy VMware – vSphere wersja 5.5.

Pytania i odpowiedzi są integralną częścią SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
w Rozdziele XV pkt 9. dopisuje się ppkt 14 o następującej treści:
14. Dostarczany samochód winien być fabrycznie nowy, tzn. z datą produkcji nie wcześniejszą niż 2014r.
