
Szczecin, 26.09.2016r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. 
                    Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie – Etap III”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 
z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga na w/w zadaniu zastosowania rur  kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN 200 mm systemu C z uszczelką EPDM, produkowanych  zgodnie z normą PN EN 295.
Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że na powyższym zadaniu sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kamionkowych nowej generacji wg PN-EN 295 oraz wg PN-EN295-7 w odniesieniu do rur przeciskowych.

W związku z powyższym Zamawiający w trakcie wykonywania powyższych prac będzie wymagał zastosowania rur kamionkowych wyprodukowanych wg ww. norm.
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