





Dotyczy :   Postępowania przetargowego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na 
       oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie – Etap III”

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 
z pytaniami dotyczącymi  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr 1
W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej odtworzeń nawierzchni jezdni brakuje rysunku nr 1.4. Zamiast niego znajduje się powtórzony rysunek nr 1.2.
Prosimy o zamieszczenie brakującej części dokumentacji.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający uzupełnia brakujący rysunek nr 1.4 z projektu odtworzenia nawierzchni drogowych.
Pytanie nr 2
W zamieszczonym na stronie Zamawiającego projekcie odtworzeń zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej jedynie w miejscu odtworzenia warstw konstrukcyjnych po zasypaniu wykopu                              z poszerzeniem szerokości 0,5 m. Z planów jednak wynika, że duża część projektowanej kanalizacji prowadzona jest blisko środka jezdni co spowoduje konieczność odtworzenia warstwy ścieralnej jezdni na całej jej szerokości. W przedmiarach robót dotyczących odtworzeń nawierzchni jezdni po wykonaniu kanalizacji, założono ilość wykonania warstwy ścieralnej jako iloczyn powierzchni odtworzenia warstw konstrukcyjnych po zasypaniu wykopu, takich jak warstwa odcinająca, podbudowa z kruszywa i warstwa wiążąca i współczynnika równego 1,3.
Przykładowo : dla ul. Kaplicznej pow. odtworzeń warstw konstrukcyjnych to 787,46 m2 x 1,3 = 1023,7 m2 powierzchni warstwy ścieralnej (dotyczy to wszystkich przedmiarów).
W opinii  Wykonawcy jest to nieprawidłowe założenie, ponieważ wykonanie warstwy ścieralnej będzie zależne w największym stopniu od umiejscowienia kanału w stosunku osi jezdni. 
W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdza konieczność przyjęcia do kalkulacji ilości wynikających bezpośrednio z projektu odtworzeń, czy też z zamieszczonych przedmiarów robót?
Odpowiedź nr 2
Sposób odtworzenia nawierzchni określa zatwierdzony przez ZDiTM „projekt odtworzenia”. Załączone przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy. 
Pytanie nr 3
Prosimy o udostępnienie rysunku nr 1.4 z projektu odtworzenia nawierzchni drogowych dla Etapu 3 budowy kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze. W udostępnionej dokumentacji pod powyższym numerem rysunku umieszczony jest powtórnie rysunek nr 1.2.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w pkt. 1
Pytanie nr 4
Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku niepełnego lub błędnego wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Zamawiający będzie wzywał Oferentów do uzupełnienia bądź poprawienia tego dokumentu.
Odpowiedź nr 4
W razie potrzeby Zamawiający będzie wzywał Oferentów do uzupełnienia bądź wyjaśnienia zapisów zawartych przez Wykonawcę w formularzu JEDZ. 
Pytanie nr 5
W związku z koniecznością przedłożenia w ofercie formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który jest dla Wykonawcy nowym dokumentem w odniesieniu do Zamówień Publicznych, prosimy o dodatkowy czas pozwalający na zgromadzenie koniecznych informacji do poprawnego wypełnienia powyższego formularza.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na 07.11.2016r.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 16.11.2016 r.
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