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Wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu pn : „ Remont kolektora sanitarnego ul. Pomorskiej  w Szczecinie

W związku z zapytaniem  jednego z oferentów dotyczącego  przedmiotowego przetargu  wyjaśnia :
Pytanie: nr 1
 Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest średnica kolektora sanitarnego przeznaczonego do renowacji na odcinku od pierwszej studni na wysokości ul. Pomorska 126 ( firma Suder/Suder) do studni na wysokości ul. Pomorska 132 ( Cefarm Szczecin ) o długości około 51mb ?  
Odpowiedź: nr 1 
 Cały kolektor  sanitarny przeznaczony do remontu jest o średnicy dn 1400.
Pytanie: nr 2 
Prosimy o załączenie profilu podłużnego przedmiotowego kanału i przekroju podłużnego przez komorę znajdującą się na wysokości ul. Pomorskiej 126 ( firma Suder/Suder)
Odpowiedź: nr 2 

Nie posiadamy profilu podłużnego przedmiotowego kolektora. 
Uwaga:

W cenie oferty należy ująć:

· 7 szt komór o wymiarach około 2mx2,5mx 2,5 m oraz 1 komorę o wymiarach 4,9 mx 3,5m x 3,5m x 2,9 x 2,4  płytami  z laminatu poliestrowego  o gr 2-3 mm.

· Naprawę kinet w 8 komorach 

· Montaż nowych kominów studni rewizyjnych dn 1200 z kręgów betonowych w ilości 7 szt.
· Demontaż płyty nastudziennej  na komorze o wymiarach  5,5m x 4,0m 

· Montaż nowej płyty nastudziennej na komorze o wymiarach 5,5m x 4,0m z 3 szt otworów na włazy.

· Montaż 10 szt włazów 
