Zał. nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(przepompowni ścieków przy ul. Słowiczej 30)
Dotyczy zadania pn. „Projekt remontu kapitalnego przepompowni ścieków P-1 przy ul. E. Gierczak oraz przepompowni ścieków przy ul. Słowiczej 30 w Szczecinie”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na remont kapitalny i przebudowę obiektów przepompowni ścieków przy ul. Słowiczej 30 w Szczecinie (działka 2/4 obręb 3097). Należy wykonać projekt remontu budynku przepompowni, pomieszczenia socjalnego, trafostacji, przebudowę drogi, oświetlenia, ogrodzenia, komory krat oraz monitoringu terenu. Należy również przebudować rozdzielnicę średniego napięcia. Zakres terenu objętego zamówieniem wraz z obiektami przepompowni  przedstawiono na planie sytuacyjnym jako Załącznik nr 4 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w następującym zakresie:

1.1. branża budowlana:

Remont budynków trafostacji i przepompowni (bez zmiany jego kubatury):     
· remont ścian wewnętrznych pompowni z wyjątkiem poziomu komory pomp

· remont ścian wewnętrznych pomieszczenia kontrolnego w bud. trafostacji
· remont elewacji i drzwi wejściowych
· zabezpieczenie ścian i elewacji przed wodą gruntową i powierzchniową i zarastaniem
· remont odwodnienia dachu, rynien i rur spustowych i odprowadzenia wody z  dachu
· remont pokrycia dachu budynku przepompowni

· remont pomieszczenia umywalni w budynku przepompowni i trafostacji
Przebudowa ogrodzenia terenu przepompowni uwzględniająca granice działki 2/4, poszerzenie bramy wjazdowej dla ciężkich pojazdów ZWiK Sp. z o.o.. Projekt pomieszczenia socjalnego w systemie kontenerowym wraz z nową lokalizacją (istniejący blaszany barak zostanie rozebrany). Likwidacja istniejącego betonowego zbiornika na paliwo.

1.2. branża sanitarna

Remont komory budynku przepompowni:
· renowacja betonowej pokrywy komory, wymiana klap w płycie zbiornika
· projekt wentylacji nawiewno-wywiewnej
· wymiana klapy włazu piaskownika. 

· w przypadku gdy właz piaskownika będzie poza terem działki należącej do ZWiK, należy w ogrodzeniu przewidzieć furtkę umożliwiającą dostęp do piaskownika z terenu przepompowni

· odprowadzenie wody opadowej z dachów budynków oraz nawierzchni drogi zaprojektować do istniejącej studni obok budynku pompowni

Likwidacja komory kraty. Rozebrać betonowe ściany do rzędnej która nie będzie kolidowała z konstrukcją projektowanej drogi wewnętrznej.
1.3. branża drogowa
Zaprojektować wewnętrzną drogę dojazdową do wszystkich obiektów przepompowni dla ciężkich specjalistycznych pojazdów o masie powyżej 3,5t używanych przez Wydział Gospodarki Sanitarnej ZWiK Sp. z o.o.. Konstrukcja drogi musi wytrzymać maksymalny nacisk na oś dla samochodów 3 i 4 osiowych przewidziany w polskim prawie. Zaprojektować odwodnienie drogi oraz regulację studni i wpustów do nowej niwelety drogi.
1.4. branża elektryczna i AKPiA
Projekt przebudowy układu pomiarowego i rozdzielnicy średniego napięcia:
· wystąpienie o wydanie nowych warunków przyłączenia do sieci ENEA przepompowni ścieków przy ul. Liściastej, przewidujące wzrost mocy zamówionej do 45 kW
· uzgodnienie dokumentacji w ENEA Operator Sp. z o.o.
· projekt systemu detekcji gazów w budynku przepompowni

· przebudowa oświetlenia terenu przepompowni

· przebudowa monitoringu przepompowni poprzez zastąpienie radiowej transmisji danych transmisją GPRS

2. Wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej, w tym:
· sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500) terenu inwestycji, 
· wykonanie badania stanu władania terenu inwestycji,
· sporządzenie informacji dotyczącej planu BIOZ,
· uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami,
· przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na realizację robót: pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych z dowodami o braku sprzeciwu właściwego organu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
· sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
· sporządzenie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na żądanie Zamawiającego w zakresie:
· kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę,
· uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego,
· udział w komisjach, naradach technicznych, radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
· udzielanie Wykonawcy wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót wynikających z dokumentacji projektowej,
Uwaga: Zamawiający udostępni do celów projektowych dokumentację techniczną istniejących obiektów przepompowni oraz Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 
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